< 사업 설명서 >

○ 사 업 명 : 시내버스차량 행선지판 유지보수 사업

○ 계약주체 : 대전광역시버스운송사업조합

○ 사업자 선정 : 공개경쟁입찰, 최저단가(낙찰기준) 제출자 선정

○ 사업기간 : 2026.01.01 ~ 12.31.까지/ 1년간

○ 용역개요

- 시내버스 운행에 따른 행선지판 제작 및 부착(노선별 디자인 상이)

- 관련 행선지판 유지보수

- 예비차량 행선지판 제작 및 설치

- 노선변경시 행선지판 수정 및 변경 작업 포함

- 기존 행선지판 변경 부착 시 제거 포함

○ 사 업 비 : 50,000,000원(부가세 포함)

- 발생주의 원칙에 따라 사업비 집행금액은 증감 될 수 있음.

○ 사 업 량 : 상용차량 및 예비차량 전 차량이 대상이며, 시내버스 노선변경 등 운행에 따른 변경 필요시 또는 차량대폐차 등에 따른 행선지판 제작 부착

< 상용차량 > : 공고일 현재 990대(대수는 변동될 수 있음)

○ 외부 행선판(대당)

- 인도측 : 1매 / - 차도측 : 1매 / - 유리창 상단 : 2매

○ 내부 안내도 : 대당 2매/ 전자노선안내도 설치차량 제외

< 예비차량 > : 공고일 현재 53대

○ 예비차 행선판(대당)

- 외부 행선판(1개) /  - 외부 행선판 프레임 제작 및 부착(1개)

- 내부 안내도 프레임 제작 및 부착(2개) / - 내부 안내도(노선별 2개×2개)

○ 유지보수

① 무상 : - 유지보수 기간/ 부착 후 1년간

- 제작 및 부착 오류ㆍ하자, 이탈 부착물/ 제작 부착물의 결함 발견 시

② 유상 : 부착 후 훼손, 망실, 외부손상 등 “을”의 과실이 아닌 경우

○ 부착작업 및 재질 : 세부사항 붙임 ‘규격ㆍ재질 설명서’ 참조

① 노선변경 : 노선변경 운행일 하루 전(해당차량 운행 종료 후 야간작업)에 완료

② 교체필요시(파손, 탈색 등) : 2영업일 안에 조치 완료

③ 부착재질 : 소요되는 자재는 KS 허가품을 사용하여야 하며, KS품이 없는 자재는
사전에 당조합의 승인하에 동급이상의 자재로 할 것.

- 부착 후 1년 동안은 외부 충격이 아닐 경우 손상이 없을 것

- 자재 : 붙임 규격ㆍ재질 설명서 참조

- 실사 출력된 제품에 탈색방지를 위해 UV코팅지를 진공압착기를 사용하여 접한다.

- 출력물과 접합된 코팅지는 공기(기포)나 구겨짐(울음)이 발생되어선 안된다.

④ 부착시 유념사항 : 탈부착에 따른 차량 손상이 없어야 하며, 손상시 원상복구         완료 할 것.(부착시 기존 부착물 및 오염물 제거후 부착할 것)

※ 단, 사업진행에 따라 부착형태 및 디자인은 변경될 수 있음

○ 비용의 결재 : 사업량에 따라 월별 또는 분기별 정산

① 발생주의 원칙에 따라 집계확인 후 낙찰단가적용 현금 계좌입금

○ 위험대비 : 계약이행 보증금(보증증권으로 대체가능) 10% 징구(계약체결 후 5영업일 이내)

※ 현 사업비 기준으로 징구하며, 실 시공 사업비는 가ㆍ감 될 수 있음

○ 사업진행 : 공고 → 입찰참가신청서 접수 → 입찰서 제출 → 사업자 선정

○ 입찰방법 및 선정

① 입찰방법

- 입찰서를 봉인하여 개찰시 일괄 동일시간 제출, 입찰자 참가하에 공개 진행

- 유 찰 : 입찰참가자 1인 이하

② 선정방법 : 품명별 제출 단가를 각 비율을 적용하여 합산한 최저 산정가 제시자 선정

- 일반유지보수, 다량유지보수(50대 이상), 예비행선판 유지보수 제시가를
각각 60%, 35%, 5% 곱하여 산정한 수치 중 최저치 제시자 선정

대전광역시버스운송사업조합

< 규격 재질 설명서 >

1. 상용차량 관련

(1‐1)외부 측면(인도측) 행선판 – 외부(예시)

1) 규격 : 가로230cm*세로50cm(대형기준)

2) 수량 : 1대당 인도면 1매

3) 출력SYSTEM : HP DesignJet 9000s 이상급

4) 잉크사양 : low‐solvent ink (6색(C/M/Y/K/LC/LM)

5) 시트지재질 : MACTAC 8129동급제품이상 솔벤트 전용지

6) 코팅지재질 : 옥외용 무광코팅지 CHOKAWG 동급제품이상

7) 참고사항: 차량형태(대형,저상형, 중형)에 따라 크기 및 색상이 다름.

○ 차량형태별 규격

- 대형(일반) : 230*50

- 저상(현대) : 180*47

- 저상(대우) : 150*47

- 중형 : 200*48.5

(1‐2)외부 측면(차도측) 행선판 – 외부(예시)

1) 규격 : 가로78cm*세로41cm

2) 수량 : 1대당 차도면 1매

3) 출력SYSTEM : 커팅플로터

4) 시트지재질 : MACTAC 8129동급이상 으로 커팅

5) 참고사항: 저상버스는 운전석 밑에 부착

(1‐3)외부 유리창 상단 행선판 - 외부(예시)

1) 규격 : 가로125cm*세로22cm(대형기준)

2) 수량 : 1대당 2매/ 외부유리창 상단 차도면 1매, 인도면 1매

3) 출력SYSTEM : HP DesignJet 9000s 이상급

4) 잉크사양 : low‐solvent ink (6색(C/M/Y/K/LC/LM)

5) 시트지재질 : MACTAC 8129동급제품이상 솔벤트 전용지

6) 코팅지재질 : 옥외용 무광코팅지 CHOKAWG 동급제품이상

7) 부착위치 : 부착시 내부 안내도 흰색면이 완전히 가려지도록 부착

(1‐4)내부노선안내도 - 내부(예시)

1) 규격 : 차량내부 운전석뒤 - 가로110cm*세로17cm,
하차문뒤 – 가로121cm*세로17cm, 저상차량 – 가로121cm*세로20.5cm

2) 수량 : 1대당 2매

3) 출력SYSTEM : HP DesignJet 9000s 동급이상

4) 잉크사양 : low‐solvent ink(6색(C/M/Y/K/LC/LM)

5) 시트지재질 : MACTAC 8129,동급제품이상 솔벤트 전용지

6) 코팅지재질 : 옥외용 무광코팅지, CHOKAWG 동급제품이상

2. 예비차량 관련

(2‐1)예비차 외부행선판 – 외부(예시)

<행선판 제작>

1) 규격 : 가로84cm*세로44cm(두께 1cm이상)

2) 수량 : 1대당 노선별 2매

3) 재질 : 포맥스보드(3T)에 인쇄물부착(1‐1외부행선판 재질과 동일)

4) 시공방법 : 프레임에 탈착 교환 가능한 시공방법

5) 기타사항 : 디자인,편집,수정 포함 사항

노선별 특성에 따라 색상이 다름.

<프레임 제작>

1) 규격 : 가로86cm*세로46cm 수준으로 외부 행선판 탈착교환이 가능토록 제작

2) 수량 : 노선당 1~2개

3) 재질 : 스테인레스 등 부식이 발생치 않는 재질로 한다.

(2‐2)예비차 내부 노선안내도 – 내부(예시)

<프레임 제작>

1) 규격 : 가로61cm*세로18.5cm

2) 수량 : 1대당 4매

3) 재질 : PC FIBER(1T).삽입 착탈식 제작

4) 시공방법 : 양면테이핑. 접착제 활용

5) 기타사항 : 디자인,편집,수정 포함 사항

<노선안내도 제작>

1) 규격 : 가로60cm*세로17.5cm

2) 수량 : 1대당 노선별 8매

3) 재질 : 포맥스보드에 인쇄물부착

4) 시공방법 : 프레임에 삽입 탈착 교환 가능한 시공방법

5) 기타사항 : 디자인,편집,수정 포함 사항