－ 시내버스 내부 LED(승강장 안내용) －

유지보수용역 과업지시서

	대전광역시버스운송사업조합
	사 업 부

목     차

Ⅰ. 과 업 개 요

1. 과업명칭	1

2. 과업기간	1

3. 예 산 액	1

Ⅱ. 과업의 내용

1. 용어의 정의	1

2. 목적 및 원칙	1

3. 유지보수대상	1

Ⅲ. 유지보수 수행기준

1. 일반사항	2

2. 특별시방서	8

Ⅰ. 유지보수 개요

1. 과업명칭 : 시내버스 내부 LED(승강장 안내용) 유지보수 용역

- 내부 LED(승강장 안내용) 이전 설치 및 유지보수

2. 용역기간 : 2025.01.01. ～ 12.31.까지/ 1년간

3. 사 업 비 : 년 60,000,000원(부가세 포함)

4. 유지보수 용역 대상

- 내부 LED(승강장 안내용) 유지보수 : 13개 버스운송회사 소유분/1,044대

- 내부 LED(승강장 안내용) 이전 설치 : 대폐차에 따른 기기 이전설치 등

Ⅱ. 과업의 내용

1. 용어의 정의

가. 시내버스 내부 LED(승강장 안내용) 이전 및 보수 일체 : “LED 전광판 유지보수“라 한다.

나. 대전광역시버스 운송사업조합          : 이하 “갑”이라 한다.

다. 용역업무수행자                       : 이하 “을”이라 한다.

2. 목적 및 원칙

가. “갑”의 유지보수 대상 “LED 전광판 유지보수 “의 정상적인 가동을 위하여 “을”이 유지보수용역을 하는데 관련된 제반사항을 규정함에 있다.

나. “갑”과 “을”은 본 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 이행

하여야 한다.

3. 유지보수대상

가. 유지보수대상의 제품 사양 상세내역은 특별시방을 참조한다.

나. 유지보수라함은 유지보수 대상 목적물이 정상적으로 가동될 수 있도록 시내버스 LED(승강장 안내용)의 이전설치 및 유지보수 등 “갑”의 시내버스 LED(승강장 안내용) 운영에 지장이 없도록 하는 것을 말하며 시내버스 LED(승강장 안내용) 운영에 최상의 상태를 유지하는 것을 말한다.

다. 본 사업 착수이후 “갑”은 추후 공급한 장치를 유지보수대상 내역에 추가 및 제외 할 경우 본 계약의 요율을 그대로 적용한다.

Ⅲ. 유지보수 수행기준

1. 일반사항

( 1 ) 적용범위

본 시방서는 대전광역시의 대중교통수단인 시내버스의 고급화를 위한 설치된 LED(승강장 안내용)의 정류장안내 및 홍보문구를 표출하여 시민의 편리함을 목적으로 하고, 더불어 신속한 수선과 유지를 목적으로 항상 안정적이고 최상적인 LED 시스템 서비스를 제공하기 위한 발주처가 계약자에게 요구하는 제반사항에 적용하며 아래의 사항을 포함한다.

가. 구매품의 유지 보수에 따른 부속품의 제작, 납품 및 설치

나. 설치도면, 결선도, 시운전 및 보수에 필요한 자료공급 및 기술지원

다. 각종 시험의 수행

라. 제작된 물품의 현장 실측 설치

마. 구성품의 조립

바. 납품 기기의 성능보장 및 보전에 필요한 제반행위

사. 표출부와 음성단말기와의 연동 조작배선 결선 및 내부의 배선

아. 시운전(개별, 종합)

( 2 ) 적용규칙

가. 한국공업표준규격

나. 전기공사업법, 전기통신공사업법, 전기통신설비외 기술기준에 관한 규칙

다. 전기설비 기술기준령, 내선규정

라. 정보통신공사업법

마. 전파법

( 3 ) 유지 보수자 자격

본 전광판의 유지 보수하는 자의 자격은 아래 조건을 갖춘 자로 하여야 한다.

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 13조    및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의하여 소정의 자격을 갖춘 업체

나. 소프트웨어 산업진흥법 제 24조에 의거 소프트웨어 사업자로        등록한 업체

다. 정보통신공사업 제14조에 의거 정보통신공사업자로 등록한 업체

라. 중소기업 진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률 제10조 및 같은      법 시행령 제8조의 규정에 의한 직접생산증명서(전광판)(입찰일     전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함) 소지업체

마. LED전광판 납품실적(최근 3년간 5억원 이상 또는 최근 1년간 2억원 이상)을 보유한 업체로서  대전시내버스 내부 LED(승강장 안내용)의 부품조달 및 유지 관리 등 해당 제반사업 가능한 업체

※ 입찰전 해당물품 확인 등 시장조사 필한 후 입찰참여 요망하며, 향후 기술력 부족 등 제반사항에 따른 사업 중도 포기시 페널티 부과 예정

바. 시내버스 특성상 유지보수 요청 시 24시간 내에 보완조치 완료 가능 업체  (대전광역시에 본사나 사무소를 운영가능 업체)

( 4 ) 발주자 · 계약자 및 감독관

가. 발주자(발주처)는 다른 특별한 기술이 없는 경우이거나 별도의    언급이 없으면 대전광역시버스운송사업조합을 의미한다.

나. 계약자(공급자)는 본 계약의 시방에 따라 필요한 기타 기술제공을 포함하여 기자재 설비 제작 및 설치를 수행할 회사 또는 법인체를 의미한다.

다. 감독관은 본 계약의 수행감독을 위해 발주처에서 지정한 자를       말하며 공급자의 현장대리인에 대한 지시, 승인 및 검사는 모두     감독관의 권한과 책임으로 간주한다.

( 5 ) 기기 간의 협조

가. 공급되는 기간의 상호연동 운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록

하여야 하며, 모든 기기가 하나의 종합적인 시설이 되도록 해야한다.

나. 본 건의 제작에 있어서 필요한 경우 타 계약자가 공급 설치하는     기기와의 협조는 감독관을 통하여 협조를 하여야 한다.

( 6 ) 관련 법령 등의 준수

계약자는 유지보수에 관련되는 제법규, 제법령 및 조례 등을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획하며 제 법령과의 적용 운영은 계약자    의 부담과 책임으로 행한다.

( 7 ) 관청이나 기타 수속

가. 유지보수에 관련되는 관계관청이나 기타에 대한 수속은 계약자가 신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다.

나. 관계관청, 기타에 대해 교섭을 필요로 할 때 또는 교섭을 받을   때에는 지체 없이 감독관과 협의한다.

( 8 ) 지적소유권

가. 계약자가 발주자에게 제출하는 장치 모델 혹은 기계에 관련한      설계 및 제작 공정에 대하여 특허를 갖고 있거나 적용 할 경우     계약자는 사전에 이 사실을 감독관에 알려야 한다.

나. 계약자는 제출하는 시기, 제작방법 혹은 공정이 제3자의 특허등을 침해하였을 경우 계약자는 제작도서 제출 시에 사실을 감독관에 알려야 하며, 이로 인한 모든 민사 및 형사책임을 계약자의 책임으로 한다.

( 9 ) 시설의 보전

기존 설치물을 오염 또는 이들에 손상을 주거나 파손되었을 경우    수리 및 복구(교체) 또는 배상하여야 한다.

( 10 ) 기기 및 재료(이하 기재로 한다.)

가. 사용하는 기재는 기존 제품과 호환이 가능한 자재이어야 한다.

나. 기재는 한국공업규격(K.S)에 제정되어있는 것은 특기하지 않는 한 이에 적합한 것을 사용하여야 한다.

( 11 ) 계약자의 책무

가. 계약자는 본 장비의 설계, 제작, 납품, 시험, 검사 및 시운전에    대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품과 설비의 정상 동작 상태에서 파손이나 변형이 없이 완전한 성능을 갖도록 보증하여야 한다.

나. 설비의 제작, 납품에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락     또는 생략 되었을 경우 이를 무상으로 보완하여야 한다.

다. 계약자는 유지 보수되는 장비가 관련 설비와 종합적으로 조화를    이루어 가동될 수 있도록 제작하여야 하며 필요시 이를 위해 계    약자 부담으로 계약물품의 제작과 관련한 제반 사항을 사전에      현장 조사하여 제작에 반영하여야 한다.

( 12 ) 시험 및 검사

○ 계약자는 제품에 사용되는 모든 부품 및 재료가 본 유지보수 필요조    건을 만족시키는가 확인하기 위한 검사를 실시하고 그 결과를 감독    관에게 보고하고 자체 관리 하여야 한다.

( 13 ) 교육 및 훈련

○ 계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련         계획을 수립하여 유지 관리 운영요원에 대하여 교육훈련을 실시하여야        한다. 설비운영 및 보수를 위해 계약자는 각 노선별 버스회사에 대하        여 교육을 실시하여야 하며 교육에 실시되는 소요경비는 계약자 부담         으로 실시하여야 한다.

( 14 ) 계약사항

가. 계약의 변경

- “갑”은 용역수행범위의 추가, 변경, 삭제 등의 변경사항이 발생될         경우 “을”에게 계약 변경을 요청할 수 있으며, 이에 따른 용역         대금은 본 계약 단가 기준에 따른다.

- “갑”과 “을”은 서면상의 사전 동의 없이 본 계약에 따른 권리와         의무를 타인에게 양도할 수 없다.

- “을”은 계약체결 이후 주소, 대표자 등의 주요사항을 변경하였을        경우, 이를 지체 없이 서면으로 "갑“에게 통보하여야 하며, 이의        불이행으로 발생한 손해는 ”을“의 책으로 한다.

나. 계약의 중도해약(해지)

- “갑”은 다음 각호에 해당하는 경우, 본 계약의 전부 또는 일부를  해약(해지)할 수 있으며, “을”은 어떠한 이의제기나 청구를 할수 없다.

다. “을”의 계약행위 미이행, 계약상 중대한 위반행위, 기술능력 부족등의 귀책사유로 계약의 목적을 달성하지 못하거나 유지보수가 곤란한 경우

라. 유지보수 요원의 태만이나 불성실로 인하여 “갑”의 업무에 지장을 초래하여 계약의 해약(해지) 및 변경 등이 필요한 경우

마.  정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

- “갑”은 “가”항의 경우 이외에 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해약(해지)할 필요가 있다고 인정될 경우에는 필요한 조치를 취할 수 있다.

- 유지보수 이행 중 해약할 경우에는 해약 당일까지의 대가는 정산 지급하며 “갑” 또는 “을” 어느 일방이 본 계약을 위배함으로 인하여 상대방으로부터 서면으로 시정요구를 받은 경우 그로부터 30일 이내에 동 시정사항을 이행하지 않음으로써 발생되는 문제는 시정사항을 이행하지 아니한 일방이 전적으로 책임을지며

-  상대방은 이에 관계없이 본 계약을 해지할 수 있다.

기타 시행청의 사정에 의한 경우(지방자치단체 통합 등 행정여건          변화시)중도 해약(해지)할 수 있다.

( 15 ) 손해배상 책임

가. “을”은 본 계약사항 수행 중 “갑” 또는 제3자에게 손해를 끼쳤         을 경우에는 이를 지체없이 보상하여야 한다. 다만, “을”의 책임        없는 사유로 발생한 손해에 대해서는 그러하지 아니한다.

나. “가”항의 손해금액 및 책임유무 등은 “갑”과“을”의 협의에 의한다.

( 16 ) 대가의 청구 및 지급

가. 유지보수비의 산정기간은 매분기 초일에서 말일까지 하고, “을”은 당분기의 유지보수비 청구에 필요한 서류를 갖추어 익분기 초일 기준 10일 이내로 청구하여야 하며 “갑”은 청구월 말일 이내에 전분기 유지 보수비를 지급하여야 한다.

나. 1개월 미만의 기간에 대한 당월의 유지 보수비는 1개월을 30일        기준으로 일할 계산한다.

다. 기기 이전비용은 입찰 용역비에 포함된다.

라. 분기별로 대금정산을 위한 제출 자료:

- 유지보수 제반내역, 이전기기 설치 내역, 세금계산서,

견적서, 사진대지 등

( 17 ) 유지보수 기간의 설정

○. “을”은 “갑”의 유지보수 요청이 있을 경우 24간 이내내 보수를 완료 하는 것을 원칙으로 하되 부품조달 애로 등 부득이한 경우에는 “갑”의 동의하에 7일이내 보수를 완료하여야 하며 보수기일을 초과하여 시민들의 불편을 초래한 경우에는 다음의 지체상금을 유지 보수비에서 공제한 후 지급한다.

지체상금 = 총유지보수비 × 2.5/1,000 × 지체일수

( 18 ) 준용규칙

가. 본 과업서상에 명시한 사항의 해석에 관하여 이의가 있거나 정        하지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 “을” 쌍방의 합의에 의하        여 결정하되, 견해가 상충될 경우에는 “갑”의 해석에 따른다.

나. “을”은 “갑”의 사전승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무도        타인에게 양도, 전매 또는 이전할 수 없다.

다. 본 과업지시서에 의한 계약은 “갑”과 “을”이 상호 협의하여 변        경할 수 있다.

2. 특별시방서

( 1 ) 설계 및 제작기준

가. 본 LED(승강장 안내용)는 문자표시부 실내용으로 제작하여
본 특별시방서는 대전시광역시 시내버스에 적용한다.

나. 본 LED(승강장 안내용)은 문자표시부 실내용으로 제작하여 차량내 음성단말기로부터 DATA를 전송 받아 실시간으로 정류소명 및 홍보문구가 화면에 표출될 수 있도록 구성하여야 한다.

다. 시스템의 구성은 장애로 인하여 차량운행에 차질이 발생하지 않도록 충분히 검토 되어야 하며 구조적, 차량 운행시 안전성을 확보 하여야 한다.

라. 각종 구성 장치는 상온, 하온, 진동, 부식에 대비하여 유지보수를 하여야 한다.

마. 현장 시공 시 발주처에서 보완 요청되는 사항에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

( 2 ) 전광판 외함

가. 전광판 내부의 각종 장치는 탈착이 용이하도록 하고 외부의
압력에 의한 장치는 탈락이 발생치 않도록 제작하여야 한다.

나. 일정 온도 유지를 위한 충분한 환기가 가능하도록 제작, 설치하고 통풍구에는 비, 습기, 먼지 등의 유입이 발생치 않도록 필터     또는 차단장치를 하여야 한다.

다. 전광판 외함은  안정성 확보를 위해 협의가 있어야 하며 차량에     견고히 부착되어야 한다.

라. 전광판 고정은 차량 상태에 따라 상이할 수 있으므로 천재지변      이 아닌 어떠한 경우라도 부착물이 떨어지거나 전기적 문제발생     이 없어야 하며, 외함의 외형에 따른 부착장치의 탈락이 발생치     없도록 하여야 한다.

마. 설치 현장 운반 시 도장부분의 손상이 발생치 않도록 충분한 조     치를 취하여야 하며 손상 시에는 원상태로 복구하여야 한다.

바. 전광판의 신속한 유지보수가 가능한 공간을 확보할 수 있도록    장비를 설치하여야 하며 내부 작업이 가능하도록 설치하여야 한다.

사. 시스템 및 표시판의 모든 접합부는 컨넥터 및 BOLT, NUT를 사     용하며, NUT의 사용부위는 진동을 흡입하는 스프링와샤           (SPRING WASHER)와 평와샤(PLAIN WASHER)를 사용하여 진     동으로 인한 풀림이 없도록 하여야 한다.

( 3 ) LED 전광판

가. 정류소 안내 음성단말기를 통해 각종 데이터를 받아 전광판에 2라인 16글자로 표출한다.

나. 규격은 (W)512 X (H)128 X (D)70이며, 64mm 2단 8열로 표출한

( 4 ) 전원 제어부

가. DC 24V를 입력받아 DC 5V/40A로 변환 구동한다.

나. 과전류 보호

- 정격입력 전압에서 출력전압이 정격전압 이상으로 동작된 경우 출력전압이 정격전압의 110%~120% 범위에서 과전압 보호기능 동작

- 과전압시 출력전압으로 낮추어 장비를 보호하는 기능 작동

( 5 ) 시스템 세부 사양

가. 제품 외형

항목	규격
크기	․ (W)512 X (H)128 X (D)70 ․ 64mm 2단 8열
구성	․ 전용 컨트롤러 ․ 스틸 케이스 ․ 주요 반도체부품

나. POWER SUPPLY

항목	규격
전원방식	․ DC/DC CONVERTING
입력전압	․ DC 24V
출력전압	․ DC 5V
전류용량	․ 5V 40A
Impulse 보호	․ 8/20㎲, 4.2㎸, 2.1㎄

다. 메인보드 전원장치 (DC/DC CONVERTER)

항목	규격
전원방식	․ DC/DC CONVERTING
입력전압	․ DC 24V
출력전압	․ DC 5V

라. LED 전광판

항목	규격
전원전압	․ DC 5V
소비전력	․ 110W
표시글자	․ 2단 8열 16글자
인터페이스	․ RS232, RS422, RS485
통신속도	․ 9600 / 19200 / 38400 / 115200 BPS
표출색상	․ RED, GREEN, AMBER
VIEW AREA	․ 512 X 128mm
폰트규격	․ 16 X 16
표출모드	․ NOMAL / FLASH
표시문자	․ 한국어 및 영어