< 과 업 지 시 서 >

1		과업의 개요

○ 사 업 명 : 시내버스 승강장 표지판 정비사업

○ 계약주체 : 대전광역시버스운송사업조합

○ 사업자 선정 : 공개경쟁입찰, 총액최저가(낙찰기준) 제출자 선정

○ 사업기간 : 2023. 03. ~ 12. 31.까지

○ 용역내용 : 대전시내버스가 운행하는 대전시 관내 및 인접시군(세종시, 논산시, 옥천군, 금산군 등) 승강장 정비 및 유지관리

1) 승강장 표지판 정비

- 시내버스 승강장 표지판 제거, 노선판 교체, 외부틀 도색 등

※ 유개승강장(쉘터)이 있는 승강장은 제거,
유개승강장(쉘터)이 없는 승강장은 정비

- 정비대상 승강장은 현장조사를 통하여 선정하며, 선정된 용역 사업자는 현장 조사 필수이며, 현장조사 결과를 바탕으로 당 조합과 협의하여 정비대상 확정(현장조사 보고서 제출, 사진대지 첨부)

- 제거 승강장 중 상태 양호한 승강장 30여개는 사업기간이 종료 될 때까지 용역 사업자가 별도 보관하여야 하며, 사업 종료시 당 조합이 지정하는 장소에 반납하여야 함.

2) 승강장 표지판 년간 유지관리

- 승강장 신설, 제거, 정립, 도색 등

○ 사 업 비 : 188,000천원(부가세 포함)

1) 승강장 표지판 정비 : 144,000천원

2) 승강장 표지판 년간 유지관리 : 44,000천원

※ 항목별 수량 변경이 있을시 사업비는 일부 조정될 수 있음.

○ 사 업 량

1) 승강장 표지판 정비 : 약 1,000개소

- 예상 물량

정비 내용	수량	비고
승강장 제거	700
노선판 교체	100
외부틀 도색	100
대체설치	100
계	1,000

※ 정비수량은 현장조사에 따라 변경 될 수 있음.

2) 승강장 표지판 년간 유지관리 : 약 450개소

- 예상 물량

유지관리 내용	수량	비고
승강장 신설	20
승강장 대체설치	50	보관품 재활용
승강장 제거	50
승강장 정립	30
노선판 교체	50
외부틀 도색	50
노선 스티커작업	200
계	450

※ 수량은 당조합의 사정 및 행정지침에 따라 일부 변경될 수 있음.

※ 유지관리 수량은 년간 발생기준 유지관리를 실시하며,
분기별 또는 월별 실적 집계 후 제출 단가에 의해 정산함

2		과업수행 일반지침

○ 시내버스 승강장 표지판 제거

- 하단부 절단 시 지면으로부터 최소 5cm이상 아래로 절단한다.

- 절단 부분은 시멘트로 도포한다.

- 도포한 부분은 강우에 대비하여 비닐 등으로 덮어야 하며, 양생 완료 후 수거한다.

○ 승강장 표지판 노선판 정비

- 노선판 제작은 붙임 시방서에 따라 제작하여야 한다.

- 버스안내판에는 승강장 관리번호 및 하차태그 안내 문구가 기재되어야한다.

- 버스안내판에 부착해야 할 승강장명 및 노선번호, 목적지는 교통정보제공 사이트(카카오맵 등)를 활용하여 부착한다.

- 노선번호는 급행, 3자리, 2자리 노선 순이며, 오름차순으로 부착한다.

○ 승강장 표지판 외부틀 도색

- 페인트칠 전, 기둥이 녹슬어 기존 페인트가 벗겨진 부분은 모두 제거한다.

- 도색 페인트는 KS제품의 에나멜페인트 그레이(연회색) 컬러를 사용하며, 세부사항은 사전에 조합과 협의한다.

- 작업 시에는 주변 시설물 및 수목에 페인트 이염이 발생하지 않도록 한다.

3		기타사항

○ 비용정산 : 사업량에 따라 월별, 분기별 또는 일괄 정산

- 정비 수량에 따라 집계확인 후 낙찰단가적용 현금 계좌입금

- 결과 보고 제출 : 작업 전․후 사진대지 첨부

○ 위험대비 : 계약이행 보증금(보증증권으로 대체가능) 전체 사업비의 10% 징구(계약체결 후 5영업일 이내)

※ 현 사업비 기준으로 징구하며, 실 시공 사업비는 가ㆍ감 될 수 있음

○ 사업진행 : 공고 → 입찰참가신청서 접수 → 입찰 및 개찰 → 사업자 선정

○ 입찰방법 및 선정

① 입찰방법

- 입찰서를 봉인하여 개찰시 일괄 동일시간 제출, 입찰자 참가하에 개찰 진행

- 유 찰 : 입찰참가자 1인 이하

② 선정방법 : 항목별 제출 비용을 합산한 최저가 제시자 선정

2023. 03. 14.

대전광역시버스운송사업조합

붙임.

승강장 표지판 제작 시방서